东方市 市(县)生活饮用水水末梢水水质监测信息公开表( 2024 年第 一 季度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结  果评价 |
| 1 | 三家镇官田村 | 市自来水厂 | 2024.3.26 | **检验项目**  **一、感观性状和一般性化学指标**  1、色度（铂钴色度单位/度） 2、浑浊度 （散射浑浊度） 3、臭和味 4、肉眼可见物 5、PH值 6、铝（mg/L） 7、铁（mg/L）  8、 锰（mg/L） 9、 铜（mg/L） 10、锌（mg/L） 11、 氯化物（mg/L） 12、硫酸盐（mg/L） 13、溶解性总固体（mg/L） 14、总硬度（mg/L） 15、高锰酸盐指数（O2/计mg/L) 16、氨氮（mg/L）  **二、毒理指标**  17、砷（mg/L） 18、镉（mg/L） 19、铬（六价/mg/L） 20、铅 （mg/L） 21、汞（mg/L） 22、氰化物 （mg/L） 23、 氟化物（mg/L） 24、硝酸盐氮（以N计/mg/L） 25、三氯甲烷（mg/L） 26、一氯二溴甲烷（mg/L） 27、二氯一溴甲烷（mg/L） 28、三溴甲烷（mg/L） 29、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） 30、二氯乙酸（mg/L） 31、三氯乙酸（mg/L） 32、溴酸盐（mg/L） 33、亚氯酸盐（mg/L） 34、氯酸盐（mg/L）  **三、微生物指标**  35、菌落总数 (cfu/ml) 36、总大肠菌群（mpn/100ml） 37、大肠埃希菌（mpn/100ml）  **四、消毒剂常规指标**    38、二氧化氯（mg/L） 39、余氯（mg/L） | 无 | -- | 检验合格 |
| 2 | 四更镇土地村 | 市自来水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 3 | 八所镇罗带社区 | 市自来水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 4 | 新龙镇龙佑村 | 市自来水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 5 | 感城镇感城村 | 陀兴水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 6 | 板桥镇桥北村 | 陀兴水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 7 | 天安乡安都村 | 东河水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 8 | 东河镇冲南村 | 东河水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 9 | 江边乡俄查村 | 江边水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 10 | 大田镇零公里 | 大田净水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 11 | 八所镇二环北路 | 市自来水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |
| 12 | 八所镇利民路 | 市自来水厂 | 2024.3.26 | 无 | -- | 检验合格 |