## 东方市综治中心视频接入项目施工单位公开选聘文件

本工程为东方市综治中心视频接入项目，根据《东方市人民政府关于印发东方市政府投资项目管理办法》（东府〔2018〕7号）的规定，因该项目未达到招标规模标准，为确保该工程顺利进行，现依法对本项目的实施单位进行公开选聘。

**一、项目名称：**东方综治中心视频接入项目

**二、项目概况：**

该项目位于东方市八所镇永安西路，建设内容为：视频安全接入系统建设安装及接入调试。总投资预算评审价金额为：293800.00元（应聘单位应包含安装调试费用），资金来源为财政资金。

**三、工作内容及合同费用**

本次公开选聘为本项目的实施单位，实施内容具体以施工图及预算评审价为准，报名单位须以预算评审价为基准价，并下浮率形式进行报价，有效报价范围为0至-20%（含），以有效报价最接近平均报价者确定施工单位，报名应聘单位不足3家的，也不影响评选工作的进行。施工合同价按中标下浮率下浮后签约，最终以结算评审为准。

**四、报名时间及资格要求：**

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的产品和和售后服务的能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）报名时间：2020年11月30日至2020年12月3日（上午08:00－12:00，下午15:00－18:00，北京时间）逾期不收，未报名的单位不得参加本次公开选聘。

**五、报名材料：**

现场报名人需提交法人授权委托书、报价函、企业营业执照

**六、选聘方式及时间地点**

评选工作由选聘人中共东方市委政法委员会，对报名且到场参加选聘的所有应聘单位提供的各项资料进行审查和对有效报价函统一拆封确认评议，评议结果经中共东方市委政法委员会确认，将有效报价最接近平均报价者为选定施工单位。选聘时间：2020年12月4日上午9时。选聘地点：中共东方市委政法委员会（地址：东方市八所镇市府路大院内）。

选聘结果在市人民政府网上进行公示，公示期3个工作日，公示结束无异议的，由选聘人与被选定人签定合同。

1. **选聘提交材料要求**
2. 材料装订成册加盖单位公章，密封加盖骑缝章。
3. 提供报价函（格式详见附件一）、报价授权委托书（若法人亲自报价则提供法人身份证明）、单位简介。
4. 提供参与选聘资格要求材料
5. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本复印件）；
6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年至今任意1个月财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）或2019年度经审计的财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件）；
7. 具有履行合同所必需的产品和和售后服务的能力（提供承诺函）；
8. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意一个月的纳税和社保缴纳证明）；
9. 提供报价表（格式详见附件二）。
10. **用户需求**

当前，东方市综治中心通过整合公安各类视频图像资源，开展视频图像信息在城乡治安管理、自然灾害应急指挥调度等领域应用，充分发挥人民群众利用视频监控系统在社会治安综合治理和平安建设中的作用，全面提高政法部门破获案件打击罪犯的能力，震慑了违法犯罪活动，维护社会和谐稳定，实现群防群治。

依据公安部2007年制订的《公安信息通信网边界接入平台安全规范(试行)》、《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）--视频接入部分》、《公安视频传输网建设指南》等要求，计划建设接入链路，同时又必须保证公安网络的安全性与保密性。此次接入通过视频视频安全接入系统设备做为安全接入边界设备保证接入的安全可靠性。

**本期采购清单如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| **1** | 视频安全接入系统 | 硬件形态：标准机架式机箱，专用安全加固Linux操作系统  硬件配置：视频安全隔离模块、视频接入认证模块、视频用户认证模块三部分组成  内外网接口： 不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、不少于8个1000M Base-FX光 口插槽; 2个USB接口；  性能:吞吐量≥950Mbps  1、支持主流视频协议类型包括：GB28181,DB33,海康,大华,宇视,立元,信产,科达 ,互信互通，华为等；  2、能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过；  3、对视频接入对象进行合法性认证；  4、可以直接认证内网用户使用的数字证书；  5、对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等；  6、最大支持不超过4个厂商的视频协议接入服务；  7、支持多种视频格式与分辨率，包括MPEG4、H.264视频编码格式下VGA、CIF、QCIF、D1、D4、1080P等多种主流分辨率码流传输；  8、产品具备视频流分发功能，支持将同一路视频流分发给多个不同的客户端查看；  9、核心隔离设备吞吐量达到1Gbps时系统的延时不大于19μs；  10、产品具备热备和负载均衡功能。 | 1 | 台 |
| **2** | 集成调试 | 对设备及相应的网络对接进行调试 | 1 | 项 |

附件一：报价函

报价函

致：中共东方市委政法委员会

（报价单位名称） 参与中共东方市委政法委员会公开选聘项目东方综治中心视频接入项目，总投资预算评审价金额为：¥293,800.00元，我单位报价为下浮 。

即单位报价为大写人民币 ，

小写（¥ ）。

报价明细详见附件二《报价明细表》

报价单位：（公章）

授权代表签字确认：

日期：2020年 月 日

附件二：报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **品牌规格型号/服务项** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价总计** | | | （小写）： | | | | |
| （大写）： | | | | |

报价单位：（公章）

授权代表签字确认：

日期：2020年 月 日